		제234회 진주시의회(제2차정례회)

시정 주요업무 보고서

(2021년 실적 및 2022년 계획)

진   주  시

(맑은물사업소)

보 고 순 서

□	수 도 과

□	정 수 과

□하 수 시 설 과

□	하 수 운 영 과

수  도  과

목       차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총 괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원 현황

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비고
정 원	31	1	1	6	7	8	8
현 원	28	1	1	8	11	2	5
증 감	△3	-	-	2	4	△6	△3

※ 기타직 : 11명〔청원경찰 4명(상대배수지), 공무직 6명, 시간선택제 임기제 1명〕

□ 상수도 관로 현황

(2020. 12. 31. 기준)

상수도관(㎞)					노후관 (%)	유수율 (%)
계	도수관	송수관	배수관	급수관
2,247	3	62	756	1,426	951km (42.3)	72.7

□ 상하수도 요금 현황

(2021. 10. 31. 기준, 단위: 백만 원)

합 계		가정용		업무용		영업용		대중탕용
전수	금액	전수	금액	전수	금액	전수	금액	전수	금액
56,088	36,125	40,384	18,443	1,055	6,587	14,561	10,454	88	641

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총  괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	13	7	6	-	-
예산 사업	13	7	6	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

【완료 사업】……… 7건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
진성면 경남과학 고등학교~ 가좌마을 배수관 정비공사	❍ 위 치 : 진성면 가진리 ❍ 사업량 : 배수관 매설 L=2.0km ❍ 사업비 : 635백만원	❍ 착 공 : 2021. 2. ❍ 준 공 : 2021. 4.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
금산면 송백교 ~ 송백마을 배수관 정비공사	❍ 위 치 : 금산면 송백리 ❍ 사업량 : 배수관 매설 L=1.3km ❍ 사업비 : 326백만원	❍ 착 공 : 2021. 2. ❍ 준 공 : 2021. 4.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
수곡면 원계마을 배수지 설치공사	❍ 위 치 : 수곡면 원계리 ❍ 사업량 : 배수지 설치 40톤 × 2지 ❍ 사업비 : 536백만원	❍ 착 공 : 2021. 3. ❍ 준 공 : 2021. 6.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
노후수도관 정비공사 (이월사업)	❍ 위 치 : 12블록(대안동 일원) 외 3개소 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=25km ❍ 사업비 : 5,033백만원	❍ 착 공 : 2020. 6. ❍ 준 공 : 2021. 10.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
진주시 상수 관망 블록시스템 구축사업 (이월사업)	❍ 위 치 : 상대, 상평, 초장 가호동 일원 ❍ 사업량 : 7개 블록 ❍ 사업비 : 2,104백만원	❍ 착 공 : 2020. 5. ❍ 준 공 : 2021. 7.	❍물수요 변동에 적절히 대처하고 합리적인 운영 및 효율적인 유지관리 가능
대곡면 송곡 마을 급수관 인입공사	❍ 위 치 : 대곡면 와룡리 ❍ 사업량 : 급수관 매설 L=0.66km ❍ 사업비 : 39백만원	❍ 착 공 : 2020. 11. ❍ 준 공 : 2021. 7.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
집현면 덕오리 평촌마을 일대 급수관로 정비공사	❍ 위 치 : 집현면 덕오리 ❍ 사업량 : 급수관 매설 L=0.63km ❍ 사업비 : 176백만원	❍ 착 공 : 2021. 2. ❍ 준 공 : 2021. 4.	❍ 맑은물의 안정적인 공급

(단위 : 백만 원)

【추진중 사업】……… 6건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
명석~집현 우회도로 개설구간 내 상수관로 매설공사	❍ 위 치 : 명석면 우수리 집현면 사촌리 ❍ 사업량 : 배수관 매설 L=2.4km ❍ 사업비 : 45백만원 ❍ 기 간 : 2021.10. ~ 2022.3.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2021. 10. ❍ 공 정 : 5% □ 향후계획 ❍ 준 공 : 2022. 3.	❍ 정상추진
노후수도관 정비공사	❍ 위 치 : 경남자동차고등 학교 일원 외 9개소 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=68km ❍ 사업비 : 15,330백만원 ❍ 기 간 : 2021.2. ~ 2022.3.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2021. 2. ❍ 공 정 : 70% - 완료(7개소), 시행중(3개소) □ 향후계획 ❍ 준 공 : 2022. 3.	❍ 정상 추진
스마트 관망관리 인프라 구축사업	❍ 위 치 : 진주시 전역 ❍ 사업량 - 재염소설비, 수질측정장치 소규모 유량·수압 감시 원격검침, 실시간 수압계, 스마트관로 인식체계 구축 등 ❍ 사업비 : 4,648백만원 ❍ 기 간 : 2020.3. ~ 2022.6.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2020. 3. ❍ 공 정 : 70% - 완료(4개소), 시행 중 (2개소) □ 향후계획 ❍ 준 공 : 2022. 6.	❍ 정상 추진
스마트 검침 시스템 구축사업	❍ 디지털 계량기 교체 ❍ 사업량 : 56,293전 ❍ 사업비 : 17,000백만원 ❍ 기 간 : 2020. ~ 2028.	□ 추진사항 ❍ 2020년 준공 : 1,076전 ❍ 2021년 준공 : 12,297전 □ 향후계획 ❍ 2028년까지 56,293전 준공 예정	❍ 정상 추진
집현면 덕성마을 급수관 인입공사	❍ 위 치 : 집현면 덕오리 ❍ 사업량 : 급수관매설 L=0.6km ❍ 사업비 : 92백만원 ❍ 기 간 : 2021.10. ~ 2021.12.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2021.10. ❍ 공 정 : 10% □ 향후계획 ❍ 2021.12. 준공예정	❍ 정상 추진
금곡 엄정마을 급수관로 인입공사	❍ 위 치 : 금곡면 검암리 ❍ 사업량 : 급수관매설 L=2.1km ❍ 사업비 : 202백만원 ❍ 기 간 : 2021.2. ~ 2021.12.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2021.2. ❍ 공 정 : 90% □ 향후계획 ❍ 2021.12. 준공예정	❍ 정상 추진

(단위 : 백만 원)

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 지방상수도 현대화 사업 추진

❍ 정수장 통합 및 시설현대화로 수돗물 품질향상 및 운영효율성 제고

❍ 안전한 수돗물 공급을 위한 노후 상수관망 정비사업 지속적 추진

❍ 배수지, 가압장 등 수도시설 확충으로 수돗물 공급 안정성 확보

□ 유수율 제고를 위한 블록별 노후수도관 정비

❍ 노후수도관의 체계적인 정비로 누수저감 및 유수율 제고

❍ 깨끗한 수돗물의 안정적인 공급

□ 스마트검침 시스템 구축

❍ 디지털 계량기 교체로 신속·정확한 검침 및 상수도 행정 대민서비스

질적 향상

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만 원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획 (착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	4	45,146	3	-	1	-
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	4	45,146	3	-	1	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

- 지방상수도 현대화 사업(정수장 개량 및 통합) -

진주시 노후 정수장 정비사업

❍ 이원화된 1․2정수장의 통합 및 시설현대화로 비효율적인 구조를

개선함으로써 깨끗하고 안전한 수돗물 생산․공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 판문․평거동(제1․2정수장)

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.(5년간)

❍ 사 업 량 : 시설용량 175,000㎥/일

❍ 사 업 비 : 1,117억원(국비 558.5, 시비 558.5)

□ 추진상황

❍ 2015. 12. : 지방상수도시설 노후도 실태평가 및 정비사업 타당성조사 완료(환경부)

❍ 2020.  6. : 진주시 수도정비기본계획(변경) 환경부 승인

❍ 2020. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 추진계획

❍ 2022.  6. : 행정절차 이행 및 용역 완료

❍ 2022.  9. : 공사 착공

❍ 2024. 12. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획

구 분	계	기 투자	2021	2022	2023이후	비고
계	111,728	4,500	0	14,016	93,212
국 비	55,864	3,000	0	13,016	39,848
시 비	55,864	1,500	0	1,000	53,364

(단위 : 백만 원)

□ 기대효과

❍ 정수장 노후 및 이원화에 따른 비효율성 개선으로 재정 건전성 강화

❍ 수돗물 품질 향상과 정수 기술 확보로 지방상수도 운영 효율성 제고

노후수도관 교체사업(계속)

❍ 누수가 잦고 내용연수가 경과한 수도관을 정비하여 깨끗한 수돗물을 안정적으로

공급하고 유수율 증대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 상수도 공급지역

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2026년(9년간)

❍ 사 업 량 : 441㎞ {237㎞(기술진단) + 204㎞(경년관 등)}

❍ 사 업 비 : 114,000백만원(국비 16,070, 시비 97,930)

□ 추진상황

❍ 2020. 12. : 노후수도관 교체 완료(L=112.5㎞)

❍ 2021. 10. : 2021년 노후수도관 교체사업 시공 중(준공 7건, 공사중 3건)

※ 2021년 계획된 L=68㎞ 중 L=55.4㎞ 준공, 시공 중 L=12.6㎞는 2022년 3월 준공 예정

□ 연도별 투자계획

(단위 : ㎞, 백만 원)

구 분		계	기시행	2021년	2022년	2023년 이후
사 업 량		441	112.5	68	74	186.5
사업비	계	114,000	32,410	17,942	20,000	43,648
	국 비	16,070	2,410	2,612	4,300	6,748
	시 비	97,930	30,000	15,330	15,700	36,900

□ 기대효과

❍ 노후 수도관 정비를 통한 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

❍ 유수율 제고를 통한 경영효율화 도모

진주시 지방상수도 현대화사업(노후상수관망)

❍ 노후 상수관망 정비사업을 통한 사업지역의 유수율 85% 달성

❍ 지방상수도 블록 및 유지관리시스템 도입으로 운영·관리 효율성 제고

□ 사업개요

❍ 위    치 : 문산읍·정촌·금곡·진성·일반성·이반성·사봉·지수면 일원

(광역계통 급수구역)

❍ 사 업 량 :

- 노후상수관로 정비 L=96㎞

- 블록시스템 구축 1식

- 유지관리 시스템 구축 1식

❍ 사 업 비 : 32,140백만원(국비 16,070, 시비 16,070)

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5년간)

□ 추진상황 및 계획

❍ 2020.  6. : 진주시 수도정비기본계획(변경) 승인

❍ 2020. 12. ~ 2022. 11. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2021. 11. : 사전기술검토 신청(환경부)

❍ 2022.  1. : 공사 착공

❍ 2024.  6. : 성과 검증(목표 유수율 85%이상 달성 여부 판단)

❍ 2024. 12. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	32,140	4,821	2,612	8,722	12,612	3,373
국 비	16,070	2,410	2,612	4,361	5,000	1,687
시 비	16,070	2,411	-	4,361	7,612	1,686

□ 기대효과

❍ 누수저감 및 유수율 제고를 통한 수도사업의 경영개선 도모.

❍ 녹물발생, 이물질 유입 예방 등 깨끗하고 안전한 수돗물 공급.

스마트 검침 시스템 구축사업

❍ 정부의 스마트 관망 인프라 구축사업의 한 분야인 스마트 검침 시스템을

구축하여 상수도 유수율 제고 및 상수도 행정 대민서비스 질 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 전역

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2028년(9년간)

❍ 사 업 량 :

- 디지털 계량기 교체(56,088전, 2021. 10. 기준) 및 서버 구축 1식

❍ 사 업 비 : 17,000백만원(국비 1,692, 시비 15,308)

□ 추진상황

❍ 2021. 2. ~ 12. : 13,500전 교체

□ 2022년 추진계획

❍ 사업량 : 7,670전

❍ 2022. 2. : 공사 착공

❍ 2022. 5. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
계	17,000	400	3,492	2,408	2,100	2,100	2,100	2,100	1,700	600
국 비	1,692	0	1,692
시 비	15,308	400	1,800	2,408	2,100	2,100	2,100	2,100	1,700	600

※ 매년 시행중에 있는 노후(검정)계량기 교체사업비(1,000백만원 / 연) 포함

□ 기대효과

❍ 난검침 지역 해소 및 스마트 검침 시스템 구축으로 상수도 유수율 제고

❍ IOT 기술을 활용한 정부의 그린뉴딜 정책 실현

정  수  과

목       차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총 괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원 현황

구분	계	5급	6급	7급	8급	9급	연구직	비고
정 원	30	1	5	7	8	7	2
현 원	30	1	10	15	0	2	2
증 감	0	0	5	8	△8	△5	-

※ 청원경찰 : 12명〔취수장, 1정수장, 2정수장 각 4명〕

□ 시설물 현황

구분	취수장	1정수장	2정수장
위 치	남강로1번길 105-38	남강로1번길 38	진양호로125번길 22-35
시설용량	220,000㎥/일	60,000㎥/일	140,000㎥/일
시설연혁	1992. 5.	·정 수 시 설 : 1977.~1982. ·슬러지시설 : 1995. 10.	·정 수 시 설 : 1987.~2000. ·슬러지시설 : 1996. 10.
부 지	2,086㎡(631평)	34,915㎡(10,562평)	86,956㎡(26,304평)
건 물	3,300㎡	2,392㎡	4,190㎡

□ 정수처리 현황

【2020년도】

구분	취수유량(㎥)	배수유량(㎥)
		계	1정수장	2정수장
연간총생산량	47,516,190	46,249,647	12,689,244	33,560,403
일평균생산량	129,826	126,365	34,670	91,695

【2021년도】

구분	취수유량(㎥)	배수유량(㎥)
		계	1정수장	2정수장
연간총생산량 (1월~10월)	38,360,920	37,638,442	10,311,573	27,326,869
일평균생산량	126,187	123,811	33,920	89,891

※ 연간 평균 정수처리 수질(탁도 기준) : 0.05 NTU(법정기준 0.5 NTU 이하)

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총  괄

(단위 : 건)

구분	계	완료	추진중	시기 미도래	미착공	비고
계	8	4	4	-	-
예산 사업	8	4	4	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

【완료 사업】……… 4건

(단위 : 백만 원)

사업명	사업개요	추진실적	주요성과
취수장 시설 보완 및 정비	❍ 위 치 : 취수장 ❍ 사업량 - 염소투입설비 수선 - 활성탄 투입설비 수선 - 잔류염소측정기 구매 ❍ 사업비 : 56백만원	❍ 착공 : 2021. 2. ❍ 준공 : 2021. 10.	❍ 취수장시설 보호 및 처리효율 개선
2정수장 약품(PACS 2호) 저장탱크 설치	❍ 위 치 : 2정수장 ❍ 사업량 : 저장탱크 100톤 ❍ 사업비 : 100백만원	❍ 설계 : 2021. 3. ❍ 착공 : 2021. 4. ❍ 준공 : 2021. 6.	❍약품 보관량 증가로 정수처리 안전성 도모
1․2정수장 시설 보완 및 정비	❍ 위 치 : 1․2정수장 ❍ 사업량 - 1정수장 배니지 슬러지 준설 - 정수처리 탈수 찌꺼기 처리 - 1·2정수장 배수지 청소 - 2정수장 염소투입설비 수선 - 2정수장 침전지 이물질 방지 - 2정수장 여과지 주변 정비 - 2정수장 PLC 교체 - 2정수장 약품탱크 수선 - 상수도시설물 정밀안전 점검 ❍ 사업비 : 812백만원	❍ 착공 : 2021. 2. ❍ 준공 : 2021. 10.	❍ 1·2정수장 노후 설비 적기 정비 및 청소로 처리효율 개선
2정수장 침전지 (2호지) 슬러지 수집기 교체	❍ 위 치 : 2정수장 침전지 ❍ 사업량 : 슬러지 수집기 교체 1식 ❍ 사업비 : 250백만원	❍ 설계 : 2021. 2. ❍ 착공 : 2021. 3. ❍ 준공 : 2021. 6.	❍ 노후설비 적기 정비로 정수처리 효율 개선

【추진중 사업】……… 4건

사업명	사 업 개 요	추진상황	문제점 및 대책
취수장 생물감시장치 유지관리 용역	❍ 위 치 : 취수장 취수구 ❍ 사업량 - 생물감시장치 유지 용역 1식 ❍ 사업비 : 10백만원 ❍ 기 간 : 2021. 1.~ 12.	□ 추진사항 ❍ 용역착수 : 2021. 1. □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2021. 12.	❍ 정상추진
1․2정수장 슬러지 탈수케이크 처리용역 (단가계약)	❍ 위 치 : 1․2정수장 ❍ 사업량 - 탈수 케이크 처리 1식 - 계약물량 : 4,197톤 ❍ 사업비 : 249백만원 ❍ 기 간 : 2021. 1.~ 12.	□ 추진사항 ❍ 용역착수 : 2021. 1. □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2021. 12.	❍ 정상추진
취수장 펌프동 건축물 내진보강 공사	❍ 위 치 : 취수장 ❍ 사업량 - 철골기둥 2개소 설치 - 철골브레이스 7개소 설치 ❍ 사업비 : 173백만원 ❍ 기 간 : 2021. 1.~ 11.	□ 추진사항 ❍ 구조설계 : 2021. 4. ❍ 착 공 : 2021. 7. □ 향후계획 ❍ 준 공 : 2021. 11.	❍ 정상추진
정수장 위생관리 개선사업	❍ 위 치 : 2정수장 여과지 ❍ 사업량 - 수조구조물 보강(12지) - 이중방충망 및 밀폐시설 설치 - 환기시설 설치 ❍ 사업비 : 930백만원 ❍ 기 간 : 2021. 1.~ 11.	□ 추진사항 ❍ 실시설계 : 2021. 3. ❍ 착 공 : 2021. 4. ❍ 1차 준공 : 2021. 6. □ 향후계획 - 준 공 : 2021. 11.	❍ 정상추진

(단위 : 백만 원)

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 고품질 수돗물 생산·공급

❍ 취·정수장 정수처리 시설물 개선 및 개량으로 안정적인 수돗물 공급

❍ 내실 있는 수질검사 체계 확립 및 찾아가는 수도꼭지 수질검사 서비스 강화

□ 효율적 공정관리를 위한 유지관리 체계 확립

❍ 공정 개선과 전문성 제고를 위한 주기적 교육 시행

❍ 정비이력관리제 정착과 공정별 정비주기 설정 관리 및 위생관리 강화

□ 체계적인 정비·관리와 교육·훈련으로 위해요인 사전 차단

❍ 진단보고서 및 이력카드에 기반한 노후시설 정비계획 수립

❍ 정기적인 시설 점검 및 안전교육·위기 대응 훈련 등 시행

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만 원)

구분	건수	소요사업비	추진계획 (착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	5	1,780	5	-	-	-
일반시책사업	2	-	2	-	-	-
주요예산사업	3	1,780	3	-	-	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

정성을 담은 고품질 수돗물 생산 공급

❍안정적 수돗물 생산 및 운영체계 정립으로 수돗물의 품질 신뢰성 제고

❍효율적 공정관리체계 구축으로 저비용 고품질 수돗물 생산 실현

□ 사업개요

❍ 사업목표 : 수질 목표값(탁도 0.1 NTU 이하) 설정으로 고품질 수돗물 생산 실현

❍ 추진방향 : 정비이력관리제, 정비주기 설정 관리제, 기술진단 분석 활용으로 효율적 공정관리

□ 추진계획

❍ 최적의 수질관리를 통한 고품질 수돗물 생산□공급

- 수질 목표값 탁도 0.1 NTU(법정기준 : 0.5 NTU) 이하 유지

-「찾아가는 우리집 수돗물 안심확인제」시행으로 신뢰받는 수도행정 구현

❍ 효율적 공정관리를 위한 유지관리체계 확립

- 정비이력관리제의 제도적 정착과 정비주기 설정관리제 시행

❍ 체계적인 정비․관리와 선제적 교육 ․ 훈련으로 위험요인 사전 차단

- 기술진단 및 안전진단 보고서, 이력카드 등에 기반을 둔 정비․수립 시행

- 시설 안전 점검, 안전교육, 위기 대응훈련 등의 정기적 시행

□ 기대효과

❍ 완벽한 정수처리로 깨끗하고 안전한 수돗물 생산

내실 있는 수질검사 체계 확립

❍ 다양한 첨단 장비와 전문 인력의 기술력을 활용한 체계적 정수공정 관리

❍ 찾아가는 민원서비스와 검사 결과 공표를 통한 수돗물 신뢰 증진

□ 사업개요

❍ 깨끗한 수돗물 생산을 위한 수질검사 체계 확립

❍ 수돗물 민원 발생 시 찾아가는 민원서비스로 수돗물 신뢰 증진

□ 추진계획

❍ 조류 등 특이 수질 대비 수돗물 특별관리 대책기간 운영 : 6~10월(5개월간)

❍ 진양호 원수 및 상류수계 수질에 대한 정기적 검사 실시

- 진양호 원수 수질검사

∙ 탁도 등 7항목/매일, pH 등 18항목/매주, 카드뮴 등 31항목/매월

- 상류 수계 수질검사 : 매월 10개소(BOD 등 11항목)

❍ 공정관리 및 급수계통 수질관리를 위한 수질검사

- 수질 변화에 따른 자(jar)테스트 실시 : 주 2회 이상(수질 이상 시 수시)

- 정수공정 관리 수질검사 : 9항목/매일, 8항목/매주, 60항목/매월

- 수도꼭지 및 노후 급수관 수질검사 : 10항목/매주(16개소-일반 12, 노후 4)

- 중점관리지역 노후급수관 수질검사 : 11항목/월(40개소)

❍ 가정 수도꼭지 수질 이상 민원 및 수돗물 안심확인제 신속․정확한 민원처리

❍ 수도행정에 대한 시민 신뢰도 증진 프로그램 운영

- 수돗물 수질검사 결과 전광판 표출 : 월 1회(종합사회복지관 전광판)

- 수돗물 수질검사 결과 공표 : 월 1회(홈페이지, 일간지, 게시판 등)

- 정기적 민ㆍ관 합동 수질확인 검사 실시 : 월 1회(시민단체 회원 참여)

- 수돗물평가위원회 개최 : 연 2회(상․하반기)

□ 기대효과

❍ 수질검사 체계화를 통한 깨끗한 수돗물 공급으로 시민 신뢰도 증진

취․정수장 시설 보완 및 정비사업 시행

❍진양호 수질 악화 및 이상 수질 발생에 대비한 정수 처리시설 보완 및 지속적 개량

❍ 안정적인 수돗물 생산을 위한 정수 처리시설 노후설비 교체 및 정비

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 취․정수장 일원

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~  12.

❍ 사 업 량 : 노후시설 보완 및 정비 24건

❍ 사 업 비 : 1,360백만원

❍ 사업내역

(단위 : 건, 백만 원)

대상시설	사업량	사업비	비고
계	24	1,360
취수장	9	175
1․2정수장	15	1,185

□ 추진계획

❍ 2022. 1. ~  3. : 설계 착수 및 완료

❍ 2022. 1. ~ 12. : 사업 착공 및 준공

□ 기대효과

❍ 깨끗한 수돗물의 안정적인 공급으로 시민 불편 최소화

❍ 노후 시설물의 적기 정비를 통한 안정적인 수돗물 생산

취․정수장 염소투입설비 공정 안전관리

❍염소투입설비 공정 안전관리 강화로 사업장 내 중대산업사고 예방

❍액체염소가스 누출사고 대비 비상 대응훈련 실시로 원활한 수돗물 공급

□ 시설개요

구분	취수장	1정수장	2정수장
위치	남강로1번길 105-38(판문동)	남강로1번길 38(판문동)	진양호로125번길 22-35(평거동)
염소 보관량	9톤	6톤	8톤
중화 설비 (수산화나트륨)	8㎥	8㎥	8㎥
허가 일자 (낙동강유역환경청)	2018. 2. 14.	2018. 2. 14.	2018. 2. 14.

□ 현실태 및 문제점

❍ 유해화학물질(염소)을 취급하는 사업장으로 중대 산업사고 발생 우려

❍ 염소가스 저장실의 재난 발생 시 수돗물 공급 중단 사태 우려

□ 추진계획

❍ 2022. 3. ~ 10. : 공정안전관리(PSM) 및 안전운전 교육 2회(상․하반기)

❍ 2022. 11. : 액체염소가스 누출사고 대비 비상 대응훈련

□ 기대효과

❍ 근로자의 공정안전보고서에 대한 이해와 산업재해 예방

❍ 식․용수 분야 현장조치 행동매뉴얼에 따른 훈련으로 안전사고 미연 방지

취수장 취수펌프(1호기) 인버터 설치사업 시행

❍2022년도 지자체 온실가스 감축설비 지원사업 국비 지원

❍고효율에너지 기자재 사용으로 전력사용량 절감

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 취수장 일원

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~  6.

❍ 사 업 량 : 인버터 설치 1식

❍ 사 업 비 : 400백만원(국비 180, 시비 220)

❍ 사업내역

- 인버터(6.6㎸, 1,000KVA) 1대 설치

- 전기공사 및 수질계측기 이설 1식

□ 추진계획

❍ 2022. 1. ~ 2. : 설계 착수 및 완료

❍ 2022. 3. ~ 6. : 공사착공 및 준공

□ 기대효과

❍ 취수펌프의 효율적 운전으로 에너지 사용량 절감

❍ 부하 변동에 따른 유량조절로 안정적인 수돗물 생산

하 수 시 설 과

목       차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총 괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	16	1	4	5	4	2
현 원	15	1	6	6	1	1
증 감	△1	-	2	1	△3	△1

※ 공무직 : 10명

□ 하수도 현황

시설용량 (㎥/일)	면 적(㎢)		관 로(㎞)		보 급 율(%)
	배수구역	처리구역	계 획 (A)	실 적 (B)	관 로 (B/A)	하수도
202,300	63.56	33.53	1,707.4	1,614.6	94.6	94.0

□ 시설물 현황

구 역	관 로 (㎞)	맨 홀 (개)	오수받이 (개)	맨홀펌프장 (개소)	우수토실 (개소)
하수처리 구역 내	1,614.6	31,953	71,255	68	70

□ 공중화장실 현황

❍ 전체 현황

(단위 : 개소)

계	공공용 시 설	관광․체육 시 설	교통시설 (역, 터미널)	상업시설 (시장, 상가)	주유소	공 원	기 타 (둔치 등)
417	125	56	7	28	128	43	30

❍ 부서별 관리 (지도‧점검) 현황

(단위 : 개소)

계	일자리경제과	체육진흥과	공원관리과	하수시설과	기타
417	128	19	36	43	191

❍ 하수시설과 관리 현황

계	공 원	둔치	등산로	시장	주차장	가로변
43	7	11	3	3	6	13

(단위 : 개소)

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총  괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	13	6	7
예산 사업	13	6	7
비예산사업

2. 추진실적

【완료 사업】……… 6건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 사 항	성 과
문산 소문지역 하수관로 정비사업	❍ 위 치 : 문산읍 소문리 일원 ❍ 사업량 - 관로정비 L=1.25km - 배수설비 590개소 ❍ 사업비 : 4,000백만원 ❍ 기 간 : 2019. ~ 2021.	❍ 추진사항 - 2019. 2. ~ 6. : 기본 및 실시설계용역 - 2019. 9. : 공사 착공 - 2021. 5. : 공사 준공 ❍ 연간 정화조 관리 비용 40,000천원 절약	❍하수관로 정비를 통한 공공하수처 리장 하수처리 효율 개선
평거3지구 외 4개소 하수관로 정비공사	❍ 위 치 : 평거동, 문산읍, 정촌면, 지수면, 일반성면 일원 ❍ 사업량 - 맨홀뚜껑 교체 272개소 - 배수설비 보수 L=454m ❍ 사업비 : 488백만원 ❍ 기 간 : 2021. 3. ~ 12.	❍ 추진사항 - 2021. 4. : 공사 착공 - 2021. 12. : 공사 준공	❍하수관로 정비로 쾌적한 도시환경 조성
사 업 명	사 업 개 요	추 진 사 항	성 과
진주시 노후 하수관로 정밀조사 용역 (2차)	❍ 위 치 : 관내 일원 ❍ 사업량 : 하수관로 L=166㎞ ❍ 사업비 : 1,220백만원 ❍ 기 간 : 2020. ~ 2021.	❍ 2020. 3. : 사업 수행능력 평가 ❍ 2020. 5. : 용역 착수 ❍ 2021. 5. : 용역 준공	❍노후 하수관로에 대하여 정밀조사 실시
공중화장실 개보수 (교체) 사업	❍ 위 치 : 신안둔치 외 3개소 ❍ 사업량 - 노후화장실 교체 4개소 ❍ 사업비 : 268백만원 ❍ 기 간 : 2021.1 ~ 2021.5	❍ 2021. 1. ~ 2. : 설계 ❍ 2021. 3. : 입찰 및 착공 ❍ 2021. 5. : 준공	❍ 시민들의 편익 및 위생수준 향상 ❍여가활동을 즐기는 시민들의 불편해소
공중화장실 비상벨 및 블랙박스 설치사업	❍ 위 치 : 공중화장실 18개소 ❍ 사업량 - 비상벨 15개소 - 블랙박스 12개소 ❍ 사업비 : 43백만원 ❍ 기 간 : 2021.4 ~ 2021.7	❍ 2021. 4. : 대상지 선정 ❍ 2021. 5. : 입찰 및 착공 ❍ 2021. 7. : 준공	❍폭력 등 위급상황 시 사회적 약자 보호 및 공중화장 실 안전성 강화
우수토실 수문제어 시스템 설치사업	❍ 위 치 : 상대동 도동샛강 ❍ 사업량 - 수문제어설비 4개소 ❍ 사업비 : 375백만원 ❍ 기 간 : 2021.1 ~ 2021.6	❍ 2021. 1. ~ 3. : 설계 ❍ 2021. 4. : 입찰 및 착공 ❍ 2021. 6. : 준공	❍ 차집관로 내 불명수 유입 최소화로 하수 처리장 운영 효율 향상

(단위 : 백만 원)

【추진중 사업】………  7건

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사 업 개 요	추 진 사 항	문제점 및 대책
초전동 외 8개 지구 하수관로 정비사업	❍ 위 치 : 상대․하대․ 초전ㆍ판문․가좌동․ 내동․금산․집현 명석면 일원 ❍ 사업량 - 관로정비 L=26.098km - 배수설비 784개소 ❍ 사업비 : 28,321백만 원 ❍ 기 간 : 2021. ~ 2024.	□ 추진사항 ❍ 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영 ❍ 2020. 4. ~ 2021. 10. : 기본 및 실시설계 용역 ❍ 2021. 10. ~ 12. : 재원협의 및 행정절차 이행 □ 향후계획 ❍ 2022. 6. : 공사 착공 ❍ 2024. 12. : 공사 준공	❍ 정상 추진
대곡 공공 하수처리 시설 증설사업	❍ 위 치 : 대곡면 일원 ❍ 사업량 - 증설 950㎥/일 (2,850㎥/일) - 관로정비 L=17.4km - 배수설비 608개소 ❍ 사업비 : 31,272백만 원 ❍ 기 간 : 2019. ~ 2024.	□ 추진사항 ❍ 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영 ❍ 2019. 4. ~ 2020. 11. : 기본 및 실시설계 용역 ❍ 2020. 10. ~ 12. : 재원협의 및 행정절차 이행 ❍ 2021. 6. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2024. 6. : 공사 준공	❍ 정상 추진
진주 물재이용 (빗물+ 중수도)시설 설치사업	❍ 위 치 : 관내 일원 (종합경기장, 실내수영 장, 한국세라믹기술원) ❍ 사업량 - 중수도설치 3개소 Q=220㎥/일 ❍ 사업비 : 4,438백만원 ❍ 기 간 : 2020. ~ 2022.	□ 추진 사항 ❍ 2019. 5. : 타당성조사 용역 완료 ❍ 2020. 6. ~ 2021. 10. : 기본 및 실시설계 용역 ❍ 2021. 10. : 재원 협의 □ 향후 계획 ❍ 2021. 12. : 공사 착공 ❍ 2022. 12. : 공사 준공	❍ 정상 추진

사 업 명	사 업 개 요	추 진 사 항	문제점 및 대책
KSPO 스포츠 가치센터 하수관로 정비사업	❍ 위 치 : 내동면 일원 ❍ 사업량 - 관로신설 L=3.7km - 맨홀펌프장 2개소 ❍ 사업비 : 1,684백만원 ※원인자부담금 : 국민체육진흥공단 ❍ 기 간 : 2021. ~ 2022.	□ 추진 사항 ❍ 2021. 3. : 실시설계용역 착수 (용역비 : 200백만원) ❍ 2021. 8. : 실시설계용역 완료 ❍ 2021. 9. : 사업비 납부 통보 □ 향후 계획 ❍ 2022. 2. : 공사 착공 ❍ 2022. 8. : 공사 준공	❍ 정상 추진
진주시 노후 하수관로 정비사업 (1차- 1단계)	❍ 위 치 : 관내 일원 ❍ 사업량 - 노후하수관로 정비 L=12.9km ❍ 사업비 : 26,329백만 원 ❍ 기 간 : 2017. ~ 2022.	□ 추진사항 ❍ 2016. 5. : 정밀조사 용역 완료 ❍ 2017. 6. ~ 2019. 11. : 기본 및 실시설계 용역 ❍ 2019. 6. ~ 12. : 기술심의 및 행정절차 이행 ❍ 2020. 5. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 12. : 공사 준공	❍ 정상 추진
진주시 노후 하수관로 정비사업 (1차- 2단계)	❍ 위 치 : 관내 일원 ❍ 사업량 - 노후하수관로 정비 L=16.7km ❍ 사업비 :27,459백만 원 ❍ 기 간 : 2020. ~ 2023.	□ 추진사항 ❍ 2016. 5. : 정밀조사 용역 완료 ❍ 2020. 5. : 기본 및 실시설계 착수 ❍ 2021. 7. ~ 11. : 경제성 검토 및 기술심의 □ 향후계획 ❍ 2021. 12. : 기본 및 실시설계완료 ❍ 2022. 2. : 재원협의 및 행정절차 이행 ❍ 2022. 3. : 공사 착공 ❍ 2023. 12. : 공사 준공	❍ 정상 추진
금산면 관방･남성 마을 하수관로 정비사업	❍ 위 치 : 금산면 관방, 남성마을 일원 ❍ 사업량 - 관로정비 L=2.8km - 배수설비 169개소 ❍ 사업비 : 1,400백만원 ❍ 기 간 : 2021. ~ 2022.	□ 추진사항 ❍ 2020. 9. : 실시설계 용역 ❍ 2021. 5. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 4. : 공사 준공	❍ 정상 추진

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 시민의 삶의 질 향상을 위한 농촌 하수기반시설 확충

❍ 대곡 공공하수처리시설 증설사업, 정촌 강주마을 소규모 공공하수처리시설

증설사업의 차질없는 추진

❍ 금산면 관방 ․ 남성마을 배수설비 정비사업 추진

□ 하수관로의 체계적인 점검과 정비로 지속 가능한 도시기반 유지

❍ 노후하수관로 정밀조사 및 정비사업 추진으로 부실 관로의 지속적 정비

❍ 하수도정비기본계획에 따른 처리구역 확대를 위한 초전동 외 8개 지구

하수관로 정비사업 추진

❍ 정부 물 절약 정책에 따른 물 재이용시설 설치사업 추진

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만 원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획 (착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	10		2	1
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	10	38,697	2	1

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

초전동 외 8개 지구 하수관로 정비사업[계속]

❍ 주거지역 생활하수 등으로 인한 수질오염 예방 및 생활불편 해소

❍ 공공하수처리장 유입하수의 처리효율을 제고하고 남강 방류수질 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 상대 ․ 하대 ․ 초전 ․ 판문 ․ 가좌동 ․ 내동 ․ 금산 ․ 집현 ․ 명석면

일부지역

❍ 사 업 량 : 관로정비 L=26.098km, 배수설비 784개소

❍ 사 업 비 : 28,321백만 원 (국비 70%, 시비 21%, 기금 9%)

❍ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년(4년간)

□ 추진상황

❍ 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영

❍ 2020.  4. ~ 2021. 10. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2021. 10. ~ 12. : 재원협의 및 행정절차 이행

□ 추진계획

❍ 2022.  6. : 공사 착공

❍ 2024. 12. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	기 투 자	2022	2023이후	비고
계	28,321	2,600	6,297	19,424
국 비	19,825	1,250	3,479	15,096
시 비	5,947	1,350	2,577	2,020
기 금	2,549	-	241	2,308

□ 기대효과

❍ 우․오수 분류식 하수관로 정비로 쾌적한 도시환경 조성

❍ 공공하수처리장 하수처리 효율 개선 및 남강 방류수질 개선

대곡 공공하수처리시설 증설사업[계속]

❍ 신축 건물의 증가 추세와 진주교도소의 생활하수 등 의 원활한 처리

❍ 공공하수처리장 유입 하수의 처리효율 제고와 남강 방류수질 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 대곡면 일원(유곡, 유동, 설매, 월암, 덕촌, 중촌, 오곡)

❍ 사 업 량 : 증설 950㎥/일(기존 1,900㎥/일→변경 2,850㎥/일),

관로정비 L=17.4㎞, 배수설비 608개소

❍ 사 업 비 : 31,272백만 원(국비 70%, 도비 10.5%, 시비 10.5%, 기금 9%)

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년(5년간)

□ 추진상황

❍ 2018.  3. ~ 11. : 신규 사업신청(환경부), 중기지방재정계획 반영

❍ 2019.  4. ~ 2020. 11. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2020.  6. ~  10. : 설계경제성(VE) 용역 및 경남도 지방건설기술심의

❍ 2020. 11. ~ 12. : 재원협의 및 행정절차 이행

❍ 2021.  6. : 공사 착공

□ 추진계획

❍ 2024.  6. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	기투자	2022	2023년 이후	비고
계	31,272	13,906	3,702	13,664
국 비	21,626	9,375	2,573	9,678
도 비	3,376	1,480	355	1,541
시 비	3,376	2,326	469	581
기 금	2,894	725	305	1,864

□ 기대효과

❍ 공공하수처리시설 증설을 통한 공공수역의 수질보전 및 생활환경 개선

❍ 하수관로 정비로 공공하수처리장 유입 하수의 처리효율 제고

진주 물재이용(빗물+중수도)시설 설치사업[계속]

❍ 물 재이용을 촉진하여 물 자원의 지속 가능한 이용을 도모

❍ 수돗물을 재사용하여 생산량 절감 및 정부의 물 정책에 부응

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주종합경기장, 진주실내수영장, 한국세라믹기술원

❍ 사 업 량 : 중수도 설치 220㎥/일, 빗물이용시설 1,130㎥/일(기존활용)

❍ 사 업 비 : 4,438백만 원(국비 70%, 시비 30%)

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)

□ 추진상황

❍ 2019.  1. ~ 5. : 물재이용(빗물, 중수도)시설 설치사업 타당성조사

및 기본계획 수립용역

❍ 2020.  6. ~  2021. 10. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2021.  10. : 재원협의(환경부) 및 행정절차 이행

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 공사 착공

❍ 2022. 12. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	기투자	2022	비 고
계	4,438	1,904	2,535
국 비	3,107	1,878	1,229
시 비	1,331	25	1,306

□ 기대효과

❍ 물재이용 시설(빗물, 중수도)의 설치를 통해 가뭄해소 등 물 부족에 적극 대응하고, 공공수역의 수질보전능력 향상에 기여

KSPO스포츠 가치센터 하수관로 정비사업[계속]

❍ KSPO스포츠 가치센터에서 발생하는 오수를 공공하수처리장으로 유입하여

처리함으로써 공공수역 수질 개선 및 주변환경 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 내동면 삼계리 일원

❍ 사 업 량 : 관로신설 L=3.7km, 맨홀펌프장 2개소

❍ 사 업 비 : 1,684백만 원(원인자부담금)

❍ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년

□ 추진상황

❍ 2021. 3. ~ 8. : 실시설계용역(200백만원)

❍ 2021. 9. : 사업비 납부 통보(22년 1월경)

□ 추진계획

❍ 2022. 2. : 공사 착공

❍ 2022. 8. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	기 투 자	2022	비고
계	1,684	200	1,484
원인자부담금	1,684	200	1,484

□ 기대효과

❍ 우․오수 분류식 하수관로 정비로 쾌적한 도시환경 조성

❍ 공공하수처리장 하수처리 효율 개선 및 남강 방류수질 개선

강주 소규모공공하수처리시설 증설사업[신규]

❍ 주거지역 생활하수 등으로 인한 수질오염 예방 및 생활불편 해소

❍ 공공하수처리장 유입하수의 처리효율 제고 및 공공수역 수질 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 정촌면 일원(강주마을 일원)

❍ 사 업 량 : 처리장증설 130㎥/일(110㎥/일⇒240㎥/일),

관로신설 L=3.2km,배수설비 356개소

❍ 사 업 비 : 5,692백만 원(국비70%, 도비10.5%, 시비10.5%, 기금9%))

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년(3년간)

□ 추진상황

❍ 2022년 신규 국비보조사업 선정

□ 추진계획

❍ 2022. 2. ~ 2022. 12 : 기본 및 실시설계용역

❍ 2022. 11. ~ 12. : 재원협의 및 행정절차 이행

❍ 2023.  1. : 공사 착공

❍ 2024. 12. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	기투자	2022	2023	2024	비고
계	5,692	-	645	2,524	2,523
국 비	3,984	-	300	1,842	1,842
도 비	598	-	45	277	276
시 비	598	-	300	149	149
기 금	512	-	-	256	256

□ 기대효과

❍ 공공하수처리장 하수처리 효율 개선 및 남강 방류수질 개선

진주시 노후하수관로 정비사업(1차-1단계)[계속]

❍ 지반침하 개연성이 높은 하수관로에 대한 정밀조사 결과, 파손 등 결함이

심한 하수관로를 우선 교체 ․ 개보수하여 지반 침하를 미연에 방지 하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 관내 일원

❍ 사 업 량 : 노후 하수관로 L=12.9㎞, 단면보수 A=15,430.7㎡

❍ 사 업 비 : 26,329백만 원(국비 50%, 시비 35%, 기금 15%)

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2022년(6년간)

□ 추진상황

❍ 2015. 8. ~ 2016. 5. : 노후하수관로 정밀조사 용역 완료(1차)

❍ 2017. 6. ~ 2019. 11. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2019. 6. : 경상남도 지방건설기술심의

❍ 2019. 7. ~ 12. : 재원협의(환경부) 및 행정절차 이행

❍ 2020. 5. : 공사 착공

□ 추진계획

❍ 2022. 12. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	기투자	2022	비고
계	26,329	17,600	8,729
국 비	12,971	8,252	4,719
시 비	9,467	8,127	1,340
기 금	3,891	1,221	2,670

□ 기대효과

❍ 파손 등 노후 하수관로 교체 및 개보수 추진으로 지반침하를 사전에 방지하여 재난 예방 및 시민 안전 확보

진주시 노후하수관로 정비사업(1차-2단계)[계속]

❍ 지반침하 개연성이 높은 하수관로에 대한 정밀조사 결과, 파손 등 결함이

심한 하수관로를 우선 교체 ․ 개보수하여 지반 침하를 미연에 방지 하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 관내 일원

❍ 사 업 량 : 노후 하수관로 L=16.7㎞

❍ 사 업 비 : 27,459백만 원(국비 50%, 시비 35%, 기금 15%)

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)

□ 추진상황

❍ 2015.  8. ~ 2016.  5. : 노후하수관로 정밀조사 용역 완료(1차)

❍ 2020.  5. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2021.  7. ~ 11. : 경제성 검토 및 경상남도 지방건설기술심의

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 기본 및 실시설계 용역 준공

❍ 2022.  1. ~  2. : 재원협의(환경부) 및 행정절차 이행

❍ 2022.  3. : 공사 착공

❍ 2023. 12. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	기투자	2022	2023이후	비 고
계	27,459	2,546	14,097	10,816
국 비	13,730	1,735	6,587	5,408
시 비	9,610	750	5,074	3,786
기 금	4,119	61	2,436	1,622

□ 기대효과

❍ 파손 등 노후 하수관로 교체 및 개보수 추진으로 지반침하를 사전에

방지하여 재난 예방 및 시민 안전 확보

상평산업단지 노후 폐수관로 정비사업

❍상평산업단지 폐수관로가 30년 이상 노후화로 잦은 지반침하(씽크홀)되어

교통사고 위험 등 시민의 안전을 위협

❍ 환경부에 상평산업단지 노후 폐수관로 정비 건의로 사업 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주 상평일반산업단지

❍ 사 업 량 : 노후 폐수 관로 개량 L=15.5km

❍ 사 업 비 : 40,500백만 원(국비 70%, 지방비 30%) ⇒ 환경부 추정액

❍ 사업기간 : 2020. 8. ∼ 2025. 12.

□ 추진상황

❍ 2020. 8. : 폐수관로 조사 및 기본계획용역 3자 협약 체결

(환경부, 진주시, 한국환경공단)

환 경 부	진 주 시	한국환경공단
• 총괄 관리 • 국비 지원	• 지방비 확보 • 인허가, 관로 조사 등 협조	• 관로조사 및 기본계획 수립용역 • 정비 공사 및 사업비 정산

❍ 2021.  6. : 노후 폐수관로 조사 및 기본계획 수립 용역

❍ 2021. 10. : 상평산업단지 노후 폐수관로 정비사업 3자 협약 체결

□ 추진계획

❍ 2022.  6. : 실시설계, 시공 일괄 입찰 심의 및 선정

❍ 2023.  4. : 실시설계 완료

❍ 2023.  5. : 공사 착공

❍ 2025. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 노후 폐수관로 정비로 시민의 안전 확보 및 산업단지 환경개선

금산면 관방․남성마을 하수관로 정비사업

❍ 금산면 관방․남성마을 하수관로의 정비로 차집관로 불명수 유입 차단 및

하수처리 효율 증대로 공공수역의 수질개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 금산면 관방, 남성마을

❍ 사 업 량 : 하수관로 정비 L=2,830m, 배수설비 정비 169세대

❍ 사 업 비 : 1,400백만 원

❍ 사업기간 : 2021. 5. ~ 2022. 4.

□ 추진상황

❍ 2021. 6. ~ 2020. 9. : 실시설계 용역

❍ 2021. 5. : 공사 착공

□ 추진계획

❍ 2022. 4. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 우․오수 분류식 하수관로 정비로 공공하수처리장 처리 효율 개선

공중화장실 비상벨 및 블랙박스 설치사업

❍ 여성, 어린이 등 치안 약자 보호와 범죄 사각지대에 대한 안전 확보를

위해 여성공중화장실 비상벨 및 블랙박스 설치사업 시행

□ 사업개요

❍ 위    치 : 금호지생태공원 외 14개 공중화장실

❍ 사 업 량 : 비상벨 및 블랙박스형 CCTV 설치 15개소

❍ 사 업 비 : 45백만원(도비 30%, 시비 70%)

❍ 사업기간 : 2022. 1. ∼ 2022. 6.

□ 설치현황 (2021년 10월 기준)	(단위 : 개소)

구 분	비상벨	블랙박스	비 고
계	92	50
2021년	15	12	범죄예방환경 도시조성사업
2020년	17	17
2019년	29	21
2018년 이전	31	-	환경개선사업 등

□ 추진계획

❍ 2022. 3. : 설치대상지 선정(진주경찰서)

❍ 2022. 4. : 입찰 및 착공

❍ 2022. 6. : 준공

□ 기대효과

❍ 폭력 등 위급상황 시 사회적 약자 보호 및 공중화장실 안전성 강화

하 수 운 영 과

목       차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총 괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅳ. 특수시책

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황                                                               (단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	연구사	비 고
정 원	45	1	8	9	10	16	1
현 원	42	1	10	21	4	5	1	휴직자 2명 포함
증 감	△3	0	2	12	△6	△11	0

□ 공공하수처리시설 현황

구 분	계	진 주	문 산	사 봉	대 곡	진 성
시설용량 (톤/일)	202,300	190,000	7,100	2,400	1,900	900
처리구역	진주시 전역	시가지 금산·집현· 명석면	문산읍	일반성면	대곡면	진성면 사봉면
부지면적 (㎡)	206,477	153,275	19,482	18,067	8,605	7,048
중계펌프장 (개소)	28	16	1	6	5	0
운영방법		직영	직영	직영	직영	관리대행 환경시설관리 ㈜

※ 진성 및 소규모 공공하수처리시설(38개소 2,289톤) 관리대행: 2020.7.~2022.6(2년간)

□ 하수슬러지처리(탄화)시설 현황

위 치	시설용량	부지면적	건축연면적	운영방법	운영업체
남강로 1607	100톤/일	4,230㎡	1,943㎡ (지하2, 지상3)	민간위탁	환경시설관리(주)

※ 계약기간 : 2019. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.(3년간)

□ 하수‧분뇨처리 및 수질현황

❍ 하수․분뇨처리                                       (2021. 9. 30. 기준)

구 분	시설용량 (㎥/일)	하수량(㎥/일)		분뇨량 (㎘/일)	슬러지 케익 발생량 (톤/일)
		유입량	방류량	처리량	소화시설	총인시설
계	202,300	149,459	127,859	82.1	77.6	13.622
진주공공 하수처리시설	190,000	141,255	120,470	82.1	72.65	9.4
문산공공 하수처리시설	7,100	4,056	3,856		0	1.972
사봉공공 하수처리시설	2,400	1,460	1,155		0	0.271
대곡공공 하수처리시설	1,900	2,130	1,876		0	1.342
진성공공 하수처리시설	900	558	502		0	0.637

❍ 수질현황                                    (2021.  9. 30. 기준, 단위 : ㎎/L, 개/mL)

항 목 구 분		BOD (생물학적 산소요구량)	COD (화학적 산소요구량)	SS (부유 물질)	T-N (총 질소)	T-P (총 인)	총대장균 군 수
방류 수질기준		4.5이하	20이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하
진주공공 하수처리 시설	유입수	124.7	68.7	162.3	33.254	3.604	561,000
	방류수	1.6	7.7	0.9	8.782	0.068	57
문산공공 하수처리 시설	유입수	111.7	55.2	123.9	19.947	2.578	505,500
	방류수	0.3	6.6	2.1	3.381	0.053	12
사봉공공 하수처리 시설	유입수	28.9	7.7	78.7	7.053	0.940	37,717
	방류수	0.3	4.6	1.8	7.156	0.054	9
대곡공공 하수처리 시설	유입수	96.4	33.0	121.1	11.940	1.306	295,400
	방류수	0.4	5.9	4.7	1.900	0.056	11
진성공공 하수처리 시설	유입수	178	124.3	175	35.8	6.05	300,000
	방류수	2.1	4.6	2.6	3.0	0.1	4

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총   괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	20	9	9	2	-
예산 사업	20	9	9	2	-
비예산사업	0	-	-	-	-

2. 추진실적

【완료 사업】……………9건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주 요 성 과
진주공공하수처리시설 터보블로워 구입교체	❍ 사업대상 - 2·3단계 터보블로워 A호기 ❍ 사업내용 - 터보블로워 A호기 신품 교체 ❍ 사업비 : 286백만원 ❍ 기 간 : 2021. 1. ~ 5.	❍ 특정제품선정위원회 : 2021. 1. ❍ 계약 : 2021. 3. ❍ 납품 : 2021. 5.	❍ 안정적인 공정 관리 확보
분뇨처리동 협잡물 종합처리기 구입	❍ 사업대상 -분뇨동협잡물종합처리기 B호기 ❍ 사업내용 - 협잡물종합처리기 신품 교체 ❍ 사업비 : 224백만원 ❍ 기 간 : 2021. 1. ~ 5.	❍ 특정제품선정위원회 : 2021. 1. ❍ 계약 : 2021. 1. ❍ 납품 : 2021. 5.	❍ 분뇨처리 안정성 제고
망경중계 펌프장 악취저감시설설치	❍ 사업대상 - 망경 중계펌프장 ❍ 사업내용 - 악취저감시설 신설 1식 ❍ 사업비 : 393백만원 ❍ 기 간 : 2021. 1. ~ 4.	❍ 특정제품선정위원회 : 2021. 1. ❍ 계 약 : 2021. 2. ❍ 납 품 : 2021. 4.	❍ 악취민원 해소 및 쾌적한 생활 환경 조성
진주공공하수처리시설 전력감시 시스템구축	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리시설 감시 시스템 ❍ 사업내용 - 전력감시시스템 구축 1식 ❍ 사업비 : 49백만원 ❍ 기 간 : 2021. 4. ~ 6.	❍ 계 약 : 2021. 4. ❍ 납 품 : 2021. 6.	❍ 효율적인 전기 안전 관리 도모
진주공공하수처리시설 석면해체 공사	❍ 사업대상 - 송풍기동 외 3개소 ❍ 사업내용 - 석면내장재 철거 : 1,114㎥ ❍ 사업비 : 128백만원 ❍ 기 간 : 2021. 1. ~ 6.	❍ 착 공 : 2021. 1. ❍ 준 공 : 2021. 6.	❍현장근무자 의 근무환경 개선
진주공공하수처리시설 총인전기실 외2개소 냉방기구입 설치	❍ 사업대상 - 총인전기실외 2개소 ❍ 사업내용 - 냉방기 구입 설치 ❍ 사업비 : 44백만원 ❍ 기 간 : 2021. 2. ~ 3.	❍ 계 약 : 2021. 2. ❍ 납 품 : 2021. 3.	❍주요설비 고장 및 화재발생 사전예방
진주공공하수처리시설 분배조유량계 설치	❍ 사업대상 - 1단계 분배조 유량계 ❍ 사업내용 - 1단계 분배조 유량계 신품 교체 ❍ 사업비 : 89백만원 ❍ 기 간 : 2021. 4. ~ 6.	❍ 계 약 : 2021. 4. ❍ 납 품 : 2021. 6.	❍노후 유량계 교체로 정확한 유량 측정 및 신뢰성 향상
진주공공하수처리시설 터보블로워 오버홀수선	❍ 사업대상 - 1단계 터보블로워 B, C호기 ❍ 사업내용 - 오버홀 수선 2대 ❍ 사업비 : 44백만원	❍ 착 공 : 2021. 4. ❍ 준 공 : 2021. 7.	❍원활한 하수 처리공정 관리의 안정성 확보
대곡덕곡마을소규모 공공하수처리시설 시설개선	❍ 사업대상 - 대곡면 덕곡마을하수 처리시설 ❍ 사업내용 - 기계공사 1식, 분리막설치 1식 ❍ 사업비 : 167백만원 ❍ 기 간 : 2021. 6. ~ 10.	❍ 착 공 : 2021. 6. ❍ 준 공 : 2021. 10.	❍ 소규모시설 안정성 제고

(단위 : 백만 원)

【추진중 사업】……………11건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
하수슬러지 처리(탄화) 시설 관리대행 용역	❍ 사업대상 - 진주하수슬러지(탄화)시설 ❍ 사업내용 - 시설의 운전 및 유지관리 업무 ❍ 사업비 : 2,996백만원 ❍ 기 간 : 2019. 1.~2021.12. (3년)	□ 추진사항 ❍ 용역계약 : 2018. 12. ❍ 용역착수 : 2019. 1. ❍ 용역업체 : 환경시설관리 (주) □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2021. 12.	❍ 정상 추진
공공 하수처리시설 협잡물 처리용역	❍ 사업대상 - 진주 공공하수처리시설 ❍ 사업내용 - 공공하수처리시설 협잡물 폐기물 처리 용역 ❍ 사업비 : 495백만원 - 운반 및 처리단가 : 495천원/톤 ❍ 기 간 : 2021. 1. ~ 12.	□ 추진사항 ❍ 용역계약 : 2020. 1. ❍ 용역착수 : 2020. 1. ❍ 용역업체 : ㈜그린에코텍 외 1개 업체 ※ 협잡물처리량 : 281.8톤 (2021. 9. 30기준) □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2021. 12.	❍ 정상 추진
공공 하수처리시설 하수처리오니 처리용역	❍ 사업대상 - 진주, 문산, 사봉, 대곡, 진성 공공하수처리시설 ❍ 사업내용 - 공공하수처리설 하수처리 오니 폐기물처리 용역 ❍ 사업비 : 1,365백만원 - 운반 및 처리단가 : 151천원/톤 ❍ 기 간 : 2021. 1. ~ 12.	□ 추진사항 ❍ 용역계약 : 2021. 1. ❍ 용역착수 : 2021. 1. ❍ 용역업체 : 푸른보성영농 조합 법인 외 4개 업체 ※ 하수처리오니 처리량 : 6,146톤 (2021. 9. 30기준) □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2021. 12.	❍ 정상 추진
진성 및 소규모 공공 하수처리시설관리대행 용역	❍ 사업대상 - 진성 및 소규모하수처리 시설 38개소 ❍ 사업내용 - 시설의 운전 및 유지관리 업무 ❍ 사업비 : 2,264백만원 ❍ 기 간 : 2020.7. ~ 2022.6. (2년)	□ 추진사항 ❍ 용역계약 : 2020. 7. ❍ 용역착수 : 2020. 7. ❍ 용역업체 : 환경시설관리 (주) □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2022. 6.	❍ 정상 추진
공공 하수처리시설 수질TMS 유지관리 용역	❍ 사업대상 - 진주, 문산, 사봉, 대곡, 진성공공하수처리시설 ❍ 사업내용 - 수질 TMS 시설 유지관리 ‧ 검‧교정 및 수시점검 ❍ 사업비 : 284백만원 ❍ 기 간 : 2021. 1. ~ 12.	□ 추진사항 ❍ 용역계약 : 2020. 12. ❍ 용역착수 : 2021. 1. ❍ 용역업체 : ㈜그린시스템 □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2021. 12.	❍ 정상 추진
공공하수처리시설 법정안전점검용역	❍ 사업대상 - 진주, 문산, 사봉, 대곡, 진성 공공하수처리시설 시설물 ❍ 사업내용 - 시설물 안전(정기)점검 ❍ 사업비 : 50백만원 ❍ 점검주기 : 정기(1회/반기)	□ 추진사항 ❍ 기 간 : 2021. 5. ~ 6. ❍ 점검업체 : 지엘테크(주) - 상반기 안전점검 완료 □ 향후계획 ❍ 하반기 안전점검 - 용역착수 : 2021. 10. - 용역완료 : 2021. 12.	❍ 정상 추진
망경중계 펌프장 수배 전반교체	❍사업대상 - 망경중계펌프장 전기실 ❍사업내용 - 수배전반교체 1식 ❍사업비 : 186백만원 ❍기 간 : 2021.5. ~ 2022.6.	□ 추진사항 ❍ 계약 : 2021. 5. ❍ 착공 : 2021. 5. □ 향후계획 ❍ 한전지중화공사 지연으로 준공시기 미 도래로 연내 집행 곤란 - 공사완료 : 2022. 6.	❍ 준공 시기 미도래로 명시이월 추진
진주공공하수처리시설 중앙제어실 설치	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리시설 내 ❍ 사업내용 - 중앙제어실 설치 ❍ 사업비 : 800백만원 ❍ 기 간 : 2021. 5.~ 2022.4.	□ 추진사항 ❍ 회계과 계약의뢰 : 2021. 9. ※ 입찰 유찰로 인한 계약지연 □ 향후계획 ❍ 계약 : 2021. 11. ❍ 착공 : 2021. 11. ❍ 설치완료 : 2022. 4.	❍준공 시기 미도래로 명시이월 추진
진주공공하수처리시설 농축기동 제어반이설	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리시설 내 ❍ 사업내용 - 농축기동 제어반 이설 1식 ❍ 사업비 : 470백만원 ❍ 기 간 : 2021. 6. ~ 12.	□ 추진사항 ❍ 계약 : 2021. 6. ❍ 착공 : 2021. 6. □ 향후계획 ❍ 공사완료 : 2021. 12.	❍ 정상 추진
진주공공하수처리시설 자외선소독 설비 소모품구입	❍ 위치 : 진주공공하수처리 시설 UV 소독 설비동 ❍ 사업량 - UV램프 14개 - 석영관 25개 ❍ 사 업 비 : 99백만원 ❍ 사업기간 : 2021. 6. ~ 12.	□ 추진사항 ❍ 계약 : 2021. 8. □ 향후계획 ❍ 납품 예정 : 2021. 12.	❍ 정상 추진
진주공공하수처리시설 소화조 건식 탈황설비 탈황제 교체	❍ 사업대상 - 소화가스 건식탈황설비 ❍ 사업내용 - 탈황여재 20톤 교체 ❍ 사 업 비 : 84백만원	□ 추진사항 ❍ 계약 : 2021. 11. □ 향후계획 ❍ 납품 예정 : 2021. 12.	❍ 정상 추진

(단위 : 백만 원)

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 효율적 공정관리를 위한 유지관리 체계 정립

❍ 정비이력관리제 정착과 공정별 정비주기 설정 관리

□ 노후설비의 적기 정비와 하수처리 공정개선을 통한 효율적 시설 운영

❍ 기술진단보고서 등을 기반으로 노후시설물 정비사업 지속 추진

❍ 노후설비 배전반 교체를 통한 원활한 전력공급으로 시설 운영

□ 시설물 안전점검 및 시설 개선을 통한 위해요인 사전 차단

❍ 지진 등 재해발생을 대비하여 시설물 안전점검 주기적 시행

❍균열 및 누수 발생 건축물 및 토목구조물에 대한 개선공사 시행으로 시설물

안정성 제고

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만 원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획 (착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	6	4,219	3	2	1
일반시책사업	1	-	1	-	-	-
주요예산사업	5	4,219	2	2	1

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

하수처리 안정화를 통한 방류수질 개선

❍ 안정적 하수처리와 운영체계 정립으로 방류수질의 안정성 확보

❍ 효율적 공정관리체계 구축으로 시설운영의 합리성 제고

□ 시설용량 및 하수처리량

(2021.  9. 30. 기준)

구 분	합 계	진 주	문 산	사 봉	대 곡	진 성
시설 용량(㎥/일)	202,300	190,000	7,100	2,400	1,900	900
평균처리량(㎥/일)	127,859	120,470	3,856	1,155	1,876	502

□ 추진계획

❍ 수질운영기기(TMS) 관리기준 강화 등에 대응한 안정적 운영체계 확립

- 수질검사 자료 등 공정관리 데이터 분석‧활용체계 도입

- 합리적 공정관리 방안 도출을 위한 공정회의 정례적 시행

❍ 체계적 공정관리 기법과 효과적 유지관리체계 정립

- 공정 개선방안 발굴과 전문성 제고를 위한 직무연찬회 정례화

- 정비이력관리제의 제도적 정착과 정비주기 설정 관리제 시행

❍ 선제적 시설 투자를 통한 처리공정 안정화 실현

- 노후설비의 적기 정비를 통한 공정 신뢰도 최적화 추진

- 소화조 및 탄화설비 등 하수슬러지 처리 계통의 운영효율 극대화 추진

□ 기대효과

❍ 안정적 하수처리로 쾌적한 도시환경 조성 및 남강수질 개선

진성 및 소규모 공공하수처리시설 관리대행 용역

❍ 진성 및 소규모 공공하수처리시설의 효율적 운영을 위하여 전문성과

인력운영의 탄력성을 겸비한 전문업체 관리대행으로 수질의 안정성

제고와 효율적인 공정관리 체계 구축

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 6. (3년)

❍ 사 업 비 : 3,558백만원(1,186백만원/년)

❍ 대상시설 : 진성 공공하수처리시설, 소규모 공공하수처리시설

시설명	용량 (㎥/일)	처리구역	위 치	설치년도	공 법
진 성	900	진성, 사봉면 일원	진성면 진마대로 1463-49	2017	ESSA+인처리+소독
덕의마을 외 37개소	2,289	금산 덕의 외 37개소	진주시 관내	2005 ~2017	Bio-Mat 외9개 공법

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 관리대행 용역비 원가산정 용역 추진

❍ 2022.  1. : 관리대행계획서(안) 확정

❍ 2022.  3. : 계약심사 및 입찰공고

❍ 2022.  4. : 관리대행업자 선정위원회 구성 및 기술제안서 평가

❍ 2022.  5. : 협약체결

❍ 2022.  6. : 인계·인수, 계약체결

❍ 2022.  7. : 관리대행 개시

□ 기대효과

❍ 전문업체 위탁 운영으로 안정적이고 효율적인 시설관리로 수질의 안정성

제고와 효율적인 공정관리 체계 구축

진주시 하수슬러지처리(탄화) 시설 민간위탁 용역

❍ 진주시 하수슬러지처리(탄화) 시설의 효율적 운영을 위하여 전문성과

인력운영의 탄력성을 겸비한 전문업체 위탁 운영으로 관리체계 개선과 안정적

운영체계 구축

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12. (3년)

❍ 사 업 비 : 3,429백만원(1,143백만원/년)

❍ 대상시설 : 진주시 하수슬러지처리(탄화) 시설

시설명	시설규모	위 치	자원화 방식	시설준공
하수슬러지 처리(탄화)시설	100m3/일 (50m3/일×2기)	남강로1607 (진주공공하수처리시설 내)	열분해 탄화	2010. 12.

□ 추진계획

❍ 2021. 11. : 입찰공고

❍ 2021. 11. : 제안서 평가위원 모집

❍ 2021. 11. : 제안서 접수 및 평가위원회 평가

❍ 2021. 12. : 인계·인수, 계약체결

❍ 2022.  1. : 민간위탁 개시

□ 기대효과

❍ 전문업체 위탁 운영으로 안정적이고 효율적인 시설관리로 관리체계 개선과 효율적인 공정관리 체계 구축

진주공공하수처리시설 내진보강사업

❍ 노후(20년 이상 경과)된 건축물의 내진성능평가 결과에 따라 시설물 내진보강

사업을 실시하여 시설물 안전성 확보

※ 지진·화산 재해대책법 제15조

□ 사업개요

❍ 대    상 : 진주공공하수처리시설 송풍기동

❍ 사업기간 : 2022.  1. ~ 2022. 10.

❍ 사 업 량 : 송풍기동 내진보강 (1,689.75㎡) 공사

❍ 사 업 비 : 560백만 원

❍ 연도별 추진계획

(단위 : 백만 원,㎡)

구 분	합 계	2022	2023	2024	2025
대 상 지		송풍기동	방류펌프동	분뇨처리동	소화조 기계동
예 산 액	1,360	560	400	250	150
사 업 량	3,717.58	1,689.75	472.85	600	954.98

□ 추진상황

❍ 내진성능평가 실시 : 7개소 [1차 4개소(2018. 10), 2차 3개소(2020. 5.)]

❍ 내진보강 공사완료

- 2020년도 탈수기동(2,073.8㎡)

- 2021년도 유입펌프동(730.1㎡), 내진보강 불필요 평가

- 2021년도 송풍기동(1,689.75㎡) 내진보강공사 설계용역

❍ 2021. 6.~11. : 송풍기동 내진보강공사 구조설계 및 구조안정성 검토 용역

※ 콘크리트 압축강도 기준(10Mpa)이하로 연직하중에 대한 안전이 확보되지

못한 것으로 판단되어 구조안전성검토 용역 시행

❍ 2021. 11.~12. : 송풍기동 내진보강공사 실시설계 용역

□ 추진계획

❍ 2022.   1. : 송풍기동 내진보강공사 착공

❍ 2022.  10. : 송풍기동 내진보강공사 준공

□ 기대효과

❍ 건축물 및 구조물의 내력 증진을 통한 시설물 안정성 유지로 대형 안전사고 예방

칠암중계펌프장 노후설비 교체사업

❍ 내구연한(15년)을 경과한 유압제진기 등 협잡물 제거설비의 교체 정비

필요

❍ 하수관거의 분류화로 인한 스크린 간격 조정(조목⇒세목)

□ 사업개요

❍ 위    치 : 칠암중계펌프장

❍ 사 업 비 : 680백만원

❍ 사업기간 : 2022. 3. ~ 2022. 10.

❍ 사업내용 : 노후화된 중계펌프장 시설물 정비

(단위 : 백만 원)

정 비 대 상	사 업 비	비 고
계	680
세목스크린 설치	340
협잡물 호퍼 제작 설치	150
협잡물 이송 컨베이어 및 탈수기 설치	160
제진기 및 노후 설비 철거	30

□ 추진상황

❍ 2022. 3. ~ 2022. 10. : 칠암 중계펌프장 시설물 점검 실시

□ 추진계획

❍ 2022.  3. : 설계 및 계약

❍ 2022.  4. : 공사 착공

❍ 2022. 10. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 협잡물의 원활한 제거로 펌프 등 후단 기기 보호 및 하수의 이송능률 개선

❍ 협잡물 처리 과정에서의 악취 차단으로 주변 환경 개선

Ⅳ. 특수시책

칠암 중계펌프장 악취저감시설 설치사업

❍ 분류식 하수관거 정비사업으로 분뇨 등 오수 직접유입에 따른 악취

발생 문제점을 발굴하여 정비함으로써 쾌적한 주변 환경조성 및

공공하수처리시설의 이미지 제고

□ 사업개요

❍ 대    상 : 칠암 중계펌프장

❍ 사업기간 : 2022.  3. ~ 2022. 9.

❍ 사 업 량 : 탈취설비(오존처리방식) 1식 설치

❍ 사 업 비 : 650백만 원

(단위 : 백만 원)

정 비 대 상	사 업 비	비 고
계	650
탈취 닥트, 환기 및 배기 설비	150
탈취설비(오존처리방식) 설치	500

□ 추진상황

○ 2021.  8. : 칠암 중계펌프장 시설물 점검

※ 망경 중계펌프장 악취저감시설 설치 완료(2021년)

□ 추진계획

○ 2022.  3. : 설계 및 계약

○ 2022.  4. : 공사 착공

○ 2022.  9. : 공사 준공

□ 기대효과

○ 악취로 인한 인근주민 민원해소 및 쾌적한 생활환경 조성